Largeur de retrait de la couche extérieure supérieure
====

Enlève les parties fines des couches supérieures complètement remplies, en les imprimant avec du remplissage à la place. Cela permet d'économiser du temps et de la matière d'impression.

Dans le cas de surfaces verticales, les couches supérieures deviennent souvent très minces. Elles ne sont pas nécessaires, car la résistance horizontale des parois est plus que suffisante si la surface est presque entièrement verticale.

![Avant le retrait](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Après le retrait](../../../articles/images/skin_preshrink_shrunk.png)

Si l'on augmente trop ce réglage, on risque d'ouvrir la face supérieure de petits trous, car elle se remplit en mode remplissage au lieu de peau supérieure.
