Vzdálenost krempy
====
Toto nastavení zobrazuje posun mezi modelem a krempou. Hraniční linie již nejsou k modelu připojeny.

![Krempa udržuje určitou vzdálenost od modelu](../../../articles/images/brim_gap.png)

Cílem této mezery je usnadnit odstranění krempy z modelu. Umístěním okrajových linií mírně mimo skutečný model (řádově půl linie) se spojení mezi krempou a modelem stává slabším než jedna vrstva, což umožňuje odtrhnout krempu rukou. Pomáhá také zmenšit jizvu nebo sloní nohu, zanechané krempou po odstranění. Tato metoda je zvláště účinná, když je [výška počáteční vrstvy](../resolution/layer_height_0.md) větší, protože tlustou hranu bývá poté obtížnější odstranit.

To však také snižuje účinnost krempy při udržování modelu přilepeného k podložce tisku. S jemnější kontaktní oblastí nebude krempa schopna vyvinout na model tolik síly, aby ho udržela proti účinkům [deformace](../troubleshooting/warping.md).