Maximální rychlost pro vyrovnávání toku
====
Pokud je aktivován parametr [Vyrovnávat tok vlákna](speed_equalize_flow_enabled.md), pak technika vyplňování malých mezer upraví jeho rychlost tak, aby tok opouštějící trysku byl stejný jako u pláště, i když jsou linie mnohem tenčí.

Problém je v tom, že velmi jemné linie mohou způsobit extrémně vysoké rychlosti. Těchto rychlostí nemusí být tiskárnou dosaženo, což má za následek ztrátu kroku a nakonec posun vrstvy. Toto nastavení nastavuje maximum pro tyto rychlosti.

Protože malé prostory mají tendenci být přirozeně menší, linie nakreslené při těchto vysokých rychlostech jsou obvykle také krátké. To znamená, že díky limitům zrychlení nebude tryska stejně schopna dosáhnout vysokých rychlostí. Toto nastavení má obvykle vliv pouze na přímé mechanické tisky, kde technika vyplňování mezer vyplňuje dlouhé přímé štěrbiny mezi dvěma stěnami, které jsou příliš malé na to, aby mohla tryska tisknout.