Lüfterdrehzahl
====
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Lüfter am Druckkopf während des größten Teils des Druckvorgangs drehen. Dies ist ein Prozentsatz der maximalen Leistung der Lüfter.

![Welche Lüfterdrehzahl wird wo verwendet](../../../articles/images/cool_fan_speed.svg)

* Eine höhere Geschwindigkeit ermöglicht eine bessere Kühlung. Dadurch wird das Oozing und Stringing reduziert.
* Eine höhere Geschwindigkeit führt zu besseren Überhängen und reduziert den Pillow-Effekt.
* Eine niedrigere Geschwindigkeit verringert das Warping bei einigen Materialien und macht den Druck stabiler.

Beim Drucken von Materialien mit niedriger Glasübergangstemperatur, wie z. B. PLA, sollte die Lüfterdrehzahl fast immer maximal sein. Diese Materialien haben praktisch keine Nachteile durch schnelles Abkühlen, da die Wärme der Düse die Temperatur leicht über dem Glasübergangsbereich hält.