Materialmenge zwischen den Wischvorgängen
====
Sie können nicht nur bei jeder Schicht wischen, sondern auch nur, wenn Sie eine bestimmte Menge Material gedruckt haben. Mit dieser Einstellung wird die Materialmenge konfiguriert, die zwischen den Wischvorgängen extrudiert werden kann. Wenn eine Schicht mehr Material enthält, kann ein Wischvorgang nach der Hälfte der Schicht eingeleitet werden.

Der Vorteil des Wischens bei jedem Schichtwechsel ist, dass beim Schichtwechsel ohnehin eine Naht entsteht. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um die Düse vom Druck wegzubewegen, da dadurch keine zusätzliche Naht entsteht. Wenn eine Schicht jedoch zu viel Extrusion enthält (wie es bei Schichten mit viel Außenhaut häufig der Fall ist), kann sich das Material trotzdem an der Düse stauen. In solchen Fällen kann das Festlegen einer Höchstmenge an extrudiertem Material zwischen den Wischvorgängen dazu beitragen, die Düse sauber zu halten.

**Diese Einstellung wurde nie implementiert. Sie hat keinerlei Auswirkung auf den Druck.**