Accélération des bas de support
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions pendant l'impression du plancher de support. L'accélération pendant le fond de support peut être réglée à un taux différent de celui du toit de support.

Bien que la précision de l'interface du support soit importante pour la qualité du porte-à-faux, ainsi que pour l'adhérence du support au modèle et la quantité de cicatrices qu'il laisse, la qualité du porte-à-faux n'est pas un problème pour le plancher de support. Il peut être avantageux de laisser l'accélération du plancher de support légèrement supérieure à celle du toit de support, pour gagner un peu de temps d'impression. Cependant, une accélération trop importante peut introduire des cicatrices supplémentaires et compromettre la stabilité du support qui repose sur le sol.
