Vzdálenost retrakce
====
Toto je vzdálenost v milimetrech, o kterou je materiál stažen z konce trysky, když je provedena retrakce.

Nastavení má mnoho efektů, nejrůznějšími způsoby.
* Retrakce materiálu vytváří podtlak uvnitř komory trysky, který táhne materiál dovnitř z trysky. Další retrakce materiálu zvyšuje tento podtlak, takže funguje pro hustší materiály.
* Během dlouhých přesunů má retrahovaný materiál ještě čas na roztavení v komoře trysky. Pokud je materiál dále retrahován, trvá výtok taveniny déle, což zabraňuje strunování.
* Retrahování opotřebovává materiál, kde ho podavač uchopí. Delší retrahování opotřebuje materiál více. To může způsobit, že podavač ztratí přilnavost, což způsobí úplné zastavení vytlačování tiskárny.
* Delší retrakce trvá déle než kratší retrakce.
* Retrakce, které se provádí na povrchu modelu, způsobí při zatažení materiálu větší kapku, protože tryska se zastaví na delší dobu, zatímco je materiál zatažen.

Pokud je podavač velmi daleko od trysky (například u tiskárny s bowdenovou trubičkou), pak retrakce materiálu obecně nemá žádný účinek, pokud není vzdálenost retrakce velmi velká. Místo vytažení materiálu z trysky je zatažena část vůle ve vlákně. Tlak na trysku je poté snížen, ale materiál stále vytéká. To je důvod, proč tiskárny vybavené bowdenovou trubicí mají tendenci vyžadovat mnohem větší vzdálenost retrakce.