Rychlost Z-skoku
====
Tento parametr konfiguruje rychlost pohybu, při které jsou prováděny vertikální pohyby v Z-skoku. Vodorovné pohyby Z-skoku nejsou ovlivněny, protože jsou konfigurovány pomocí parametru [Rychlost přesunu](speed_travel.md).

![Svislý pohyb se provádí rychlostí Z-skoku](../images/speed_z_hop_cs.svg)

<!--if cura_version >= 4.2-->Rychlost Z skoku se používá také jako rychlost pohybu mezi vrstvami. V praxi na této rychlosti záleží jen velmi málo, protože pohyb o tloušťce jedné vrstvy je tak krátký, že je téměř vždy omezen zrychlením, nikoli maximální pojezdovou rychlostí.<!--endif-->

Pro většinu tiskáren je osa Z postavena jako robustní, ale pomalá. Zvýšení rychlosti skoku v ose Z otestuje mez pohybu osy Z, což může způsobit, že motor osy Z přeskočí určité kroky. V důsledku toho může tryska skončit v jiné výšce po Z-skoku. Snížení této rychlosti snižuje šance, že k tomu dojde.

Na druhé straně, vyšší rychlost Z-skoku způsobí, že se tryska rychleji vzdálí od tištěného povrchu. To může zmenšit velikost kapek.

Vzhledem k nízkým rychlostem zrychlení na ose Z je vzácné, že je dosaženo požadované rychlosti Z-skoku, pokud není výška Z-skoku velmi vysoká nebo rychlost velmi nízká.