Chevauchement du remplissage
====
Si le remplissage chevauche un peu les parois, il adhérera mieux aux parois, ce qui rendra la pièce beaucoup plus solide. Ce réglage permet de contrôler le degré de chevauchement entre le remplissage et les parois.

![Une visualisation du chevauchement des remplissages et de la distance d'essuyage](../images/infill_overlap_fr.svg)

* L'augmentation du chevauchement fait que le remplissage adhère mieux aux parois, ce qui donne une partie plus solide.
* Cependant, cela fera également briller le remplissage à travers les parois, ce qui donnera un motif à la surface de l'impression. Cela réduit la qualité visuelle de la surface.
