Y координата для Z шва
====
Если настройка [Выравнивание шва по оси Z](../shell/z_seam_type.md) установлено в пользовательском режиме, шов можно разместить близко к указанным координатам [X координата для Z шва](../shell/z_seam_x.md) и [Y координата для Z шва](../shell/z_seam_y.md).

![Шов находится на передней части модели](../../../articles/images/z_seam_y_front.png)
![Шов находится на задней части модели](../../../articles/images/z_seam_y_back.png)

Данный параметр указывает абсолютную позицию если параметр [Привязка Z шва](../shell/z_seam_relative.md) отключен, и указывает относительную позицию от центра модели если Привязка Z шва включена.

Будет полезным, если вы выберете изначальное место шва, которое не будет заметно даже в программе. Если такого места нет, тогда стоит выбрать открытое место шва. После печати такой шов легко удаляется с помощью канцелярского ножа или шлифовки.


