Ryv (jerk) podpěry
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku podpěry. Tuto rychlost lze nakonfigurovat odděleně od zbytku tisku.

Pro podpěru není důležité projít rohy opatrně. Podpěra nemusí být hezká. Musí jen stát. Ryv (jerk) lze během tisku podpěry nastavit dostatečně vysoko. Obecně to činí podpěry odolnějšími a snadněji odstranitelnými, protože rychlost vytlačování bude konstantní.

Pokud se však ryv (jerk) příliš zvýší, zvyšuje se riziko posunutí vrstvy. Tím se skutečně otestují limity motorů.