Ruckfunktion Stützstruktur
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken des Supports durch die Ecken fahren kann. Dies kann separat vom Rest des Drucks konfiguriert werden.

Für den Support ist es nicht wichtig, sorgfältig durch die Ecken zu fahren. Der Support muss nicht schön sein. Sie muss einfach nur stehen bleiben. Der Ruck kann beim Drucken des Supports ziemlich hoch eingestellt werden. Dadurch werden die Supports im Allgemeinen stabiler und lassen sich leichter entfernen, da die Extrusionsrate konstanter ist.

Erhöht man den Ruck zu sehr, erhöht sich allerdings die Wahrscheinlichkeit einer Schichtverschiebung. Das bringt die Motoren an ihre Grenzen.