Étapes de remplissage progressif
====
Le remplissage graduel réduit la quantité de matériaux de remplissage utilisés, en réduisant la densité de remplissage dans les couches inférieures. Cela permet d'économiser du temps et de la matière d'impression, tout en ne réduisant pas beaucoup la qualité de la surface. L'objectif principal du remplissage lors de l'impression pour une qualité visuelle est de soutenir la surface supérieure. Cette caractéristique permet de concentrer le remplissage dans ce seul but.

Ce paramètre indique en combien d'étapes la densité de remplissage est réduite. À chaque étape, la densité de remplissage est réduite de moitié. Par exemple, en commençant par un pourcentage de remplissage de 20 % et deux étapes de remplissage graduel, la densité de remplissage des parties inférieures sera de 10 % et 5 %, respectivement.

![Remplissage normal](../../../articles/images/gradual_infill_disabled.png)
![3 étapes de remplissage progressif](../../../articles/images/gradual_infill_step_height_large.png)

**La coche "Remplissage graduel" dans le mode recommandé définit ce paramètre sur 5 étapes et augmente la densité de remplissage à 90 %. Cela entraîne une densité très élevée en haut (90 %) et une densité très faible en bas de votre impression (2,8 %).**
