Rychlost stěny přemostění
====
Toto nastavení řídí rychlost tisku linií stěn při překlenutí mezery.

U materiálů, které vyžadují, aby byl ventilátor zapnutý a s vysokými otáčkami (např. PLA), je obecně lepší tisknout mosty velmi pomalu. To umožňuje foukat hodně vzduchu na materiál, což způsobuje, že tuhne velmi rychle. Materiál potom nedostane tolik šancí na prověšení. To je méně efektivní u materiálů, které nepotřebují tak vysoké otáčky ventilátoru nebo u tiskáren, které nemají velmi výkonný ventilátor.

Pomalý tisk však také způsobí velké změny v rychlosti, kterou musí být materiál vytlačován otvorem trysky. Zatímco tisková hlava může obvykle velmi rychle zpomalit, materiál v komoře trysky zůstane po určitou dobu v pohybu kvůli latentnímu tlaku uvnitř tryskové komory. Když se tedy tisková hlava zpomalí, na začátku linie přemostění dojde k nad-extruzi. Když se poté tisková hlava znovu zrychlí, dojde k určitému pod-extruzi. Udržování rychlosti blíže k normální [rychlosti tisku stěny](../speed/speed_wall.md) zabrání tomu, aby k tomu došlo.

Obecně je nejlepší tisknout stěny přemostění velmi pomalu pomocí materiálů, které tisknou při nízkých teplotách, jako je například PLA. Při tisku s vysokoteplotními materiály, jako je polykarbonát, je lepší tisknout přemosťovací stěny přibližně stejnou rychlostí, jaká je obvyklá rychlost tisku stěny.