Geschwindigkeit obere/untere Schicht
====
Die Geschwindigkeit, mit der die Ober- und Unterseite des Modells gedruckt wird, kann unabhängig von der normalen Druckgeschwindigkeit eingestellt werden.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Diese sollte in der Regel recht langsam gedruckt werden, wenn das Modell einen Überhang aufweist. Ist dies nicht der Fall, kann das schnelle Drucken eine Menge Druckzeit sparen. Wenn Sie die Ober- und Unterseite des Modells langsam drucken, hat das folgende Auswirkungen:
* Die Druckzeit verlängert sich, manchmal sogar drastisch. Da die Ober- und Unterseite lange Linien haben, wirkt sich die Geschwindigkeit am stärksten auf die Druckzeit aus, und weniger auf die Beschleunigung und den Ruck. Ober- und Unterseite können einen erheblichen Teil der gesamten Druckzeit ausmachen.
* Es verbessert die Qualität des Überhangs, wenn der Überhang sehr flach ist. Überhänge, die noch stark geneigt sind, werden nicht so stark beeinflusst, da die Außenhaut in diesem Überhang nicht freiliegt. Wenn man den Überhang langsamer druckt, bleibt die Spannung auf den Filamentsträngen erhalten, so dass sie länger abkühlen können.
* Ähnlich wie beim Überhang wird dadurch die Qualität der Oberfläche verbessert. Derselbe Überhangseffekt gilt für die Art und Weise, wie die Oberseite auf der Füllung aufliegt.
* Der Drucker wird im Allgemeinen weniger vibrieren. Wenn die Bauplatte weniger vibriert, sehen die Ober- und Unterseite besser aus.

**Diese Einstellung hat keinen signifikanten Einfluss auf die Haftung der Bauplatte, da die [Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht](speed_print_layer_0.md) für die ersten paar Schichten verwendet wird.**