Šířka horní linie raftu
====
Tento parametr označuje šířku linií horní vrstvy raftu.

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Za účelem vytvoření hladkého povrchu pro raft musí být linie horních vrstev poměrně tenké a uzavřené s parametrem [Rozteč horních linií raftu](raft_surface_line_spacing.md). Tenčí linie vytvářejí hladší povrch, který zase vytváří hladší spodní stranu tisku a zlepšuje přilnavost mezi raftem a tiskem.

Tenčí, úzce rozložené linie však také zaberou mnohem delší čas tisku. Tenké linie také způsobují pod-extruzi, což oslabuje přilnavost mezi raftem a modelem.