Extruder für die Raft-Oberseite
====
Mit dieser Einstellung wird der Extruder ausgewählt, der zum Drucken der oberen Schichten des Rafts verwendet wird.

![Wo sich die obersten Schichten des Rafts befinden](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Die oberen Schichten liegen auf den mittleren Schichten auf und dienen als Unterlage für den eigentlichen Druck. Es ist gut, ein Material zu verwenden, das gut an der mittleren Schicht haftet, aber die Haftung am Modell sollte mit der Einstellung [Luftspalt des Raft](raft_airgap.md) sorgfältig abgestimmt werden. Wenn das für die oberen Schichten verwendete Material nicht gut am Modell haftet, muss die Haftung durch Verringern des Luftspalts verbessert werden, und umgekehrt. Wenn das Modell zu gut haftet, wird es sich nach dem Druck nicht lösen, aber wenn es nicht gut genug haftet, kann es sich während des Drucks lösen.