Výška Z-skoku při otírání
====
Tento parametr konfiguruje velikost volného prostoru, který má být vytvořen během cesty pro proces otírání. Lze ho nakonfigurovat odděleně od obvyklého [Z-skoku při retrakci](../travel/retraction_hop.md).

Během otírání se tryska rychle pohybuje tam a zpět. To způsobí, že se tiskárna prudce otřese, což rozvibruje také tiskovou plochu a portálový systém nahoru a dolů. Pokud je výška normálního Z-skoku nastavena velmi těsně, je třeba během procesu otírání zabrat pro Z-skok o trochu více místa.