Нет оболочки в Z зазорах
====
Если ваша модель имеет небольшой горизонтальный просвет, меньшую чем толщина дна/крышки, данный параметр не будет создавать заполнение дна/ крышки в этих местах. Это позволяет экономить материал и время печати, но может привезти к тому что печать заполнения будет происходить в воздухе

![Обычный режим, в середине модели имеется небольшая щель, между которыми есть заполнение дна/крышки](../../../articles/images/skin_no_small_gaps_heuristic_disabled.png)
![С включенным параметром, элементы дна/крышки не создаются между щелью детали](../../../articles/images/skin_no_small_gaps_heuristic_enabled.png)

Основная задача данного параметра - сокращение времени обработки слайсинга(нарезки). Данный параметр эффективно работает, уменьшая разрешение модели до приемлемого. В зависимости от формы модели, программа Cura экономмит от 5% до 30% времени на подготовку подели к печати. К тому же это экономит время печати и материал, если в моделях будут какие то промежутки, потому что в противном случае они все получат заполнении дна/крышки.

Если модель не имеет горизонтальных зазоров, единственный плюс от данного параметра это время сокращения слайсинга детали для печати.

Если модель имеет такие коризонтальные зазоры, то будет видно закрытие частей модели. Но если зазор будет совсем маленьким, то стены прогнуться могут перекрыть зазор.
