Šířka linie střechy podpěry
====
Šířka linií střechy podpěry může být konfigurována odděleně od šířky ostatních linií podpěry.

![Linie střechy podpěry jsou širší než ostatní linie podpěry](../../../articles/images/support_roof_line_width.png)

Tisk střechy podpěry mírně tenčími liniemi je často výhodný pro kvalitu převislé plochy, kterou nese, jednoduše proto, že má hladší horní plochu nad rozhraním podpěry. To však nutně nezvyšuje přilnavost mezi rozhraním podpěry a modelem, takže podpěru nemusí být nutně obtížnější odstranit.

Tisk příliš tenkých linií střechy podpěry však bude mít za následek nerovnoměrné vytlačování, což snižuje účinek střechy podpěry a má za následek horší kvalitu přesahu. Může také představovat velkou změnu průtoku tryskou, což způsobuje nadextruzi, když začíná tisknout střechu podpěry a podextruzi, když se tiskne to, co přichází nad střechou podpěry.