Beschleunigung Druck
====
Wie schnell der Druckkopf beim Anfahren, Anhalten oder Richtungswechsel auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen kann. Genau wie ein Auto muss der Druckkopf beschleunigen, um seine Geschwindigkeit oder Richtung zu ändern.

![Ein Diagramm der Geschwindigkeit (V) über die Zeit, wenn eine Düse hin und her bewegt wird. Die Beschleunigung ist die Steigung der Linie beim Starten, Stoppen oder Ändern der Richtung.](../../../articles/images/velocity_acceleration_jerk.svg)

Eine höhere Beschleunigung bewirkt, dass der Druckkopf die gewünschte Geschwindigkeit und Richtung früher erreicht. Dadurch wird der Druck schneller, insbesondere beim Drucken von kleinen Teilen, entsteht aber auch mehr Vibrationen. Diese Vibrationen verringern die Maßgenauigkeit und führen zu ringing.