Z-Sprung nur über gedruckten Teilen
====
Diese Einstellung bewirkt, dass der Drucker häufiger versucht, anderen Objekten horizontal auszuweichen, anstatt sie vertikal zu umfahren.

Wenn die Einstellung [Gedruckte Teile bei Bewegung umgehen](travel_avoid_other_parts.md) aktiviert ist, weicht die Düse anderen Teilen aus, wenn sie von einem Ort zum anderen fährt. Normalerweise ist es nicht mehr notwendig, gedruckten Teilen auszuweichen, wenn ein Z-Sprung angewendet wird. Mit dieser Einstellung wird diese Logik umgedreht: Wenn ein Ausweichen vor gedruckten Teilen nicht möglich ist, wird ein Z-Sprung ausgeführt.

Z-Sprünge können für den Verschleiß der Z-Achse bei einigen Druckern problematisch sein. Mit dieser Einstellung kann die Anzahl der Z-Sprünge reduziert werden, indem ein Objekt horizontal statt vertikal umfahren wird. Bei einigen Druckern kann eine horizontale Bewegung anstelle eines vertikalen auch schneller sein.