Ryv (jerk) sukénky/krempy
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku sukénky nebo krempy. Tuto rychlost lze konfigurovat odděleně od zbytku počáteční vrstvy.

Když tryska prochází skrz rohy, tisková hlava nejen horizontálně vibruje, ale tisková podložka může také vibrovat vertikálně. Tato vibrace snižuje přilnavost mezi sukénkou nebo krempou a podložkou tisku. Snížení ryvu (jerku) při tisku sukénky nebo krempy může snížit riziko, že se tisk na podložce tisku uvolní.

Přilnavost mezi sukénkou a tiskovou podložkou však není příliš důležitá. Pokud se sukénka uvolní, tisk bude pravděpodobně stále úspěšný. Navíc rohy sukénky nebo krempy nejsou během tisku obecně příliš ostré, aby mohly způsobit vibrace. Účinek úpravy tohoto parametru bude proto velmi malý.

Přestože jsou sukénka  a krempa stále součástí počáteční vrstvy, [ryv (jerk) tisku počáteční vrstvy](jerk_print_layer_0.md) na ně nemá žádný vliv. Tento parametr má přednost před nastavením ryvu (jerku) tisku počáteční vrstvy.