Pas par millimètre (X)
====
La plupart des imprimantes 3D utilisent des moteurs pas à pas pour déplacer la tête d'impression autour du volume de construction. Ces moteurs tournent par étapes, et ont du mal à se maintenir entre deux positions des étapes. Les pas sont essentiellement la résolution de l'imprimante. Ce paramètre indique cette résolution : Combien de pas du moteur entraîneraient un mouvement d'un millimètre dans la direction X ?

Cela ne s'applique pas aux imprimantes qui ne contrôlent pas le mouvement dans la direction X avec un moteur séparé (comme les imprimantes de type delta) ou qui n'utilisent pas de moteurs pas à pas pour déplacer la tête d'impression dans la direction X.

Ce paramètre n'est pas du tout utilisé à Cura. Cependant, il est utilisé par le plug-in X3Gwriter pour produire des fichiers X3G avec des tailles de pas correctes.

*Comme il s'agit d'un réglage machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
