Éviter les supports lors du déplacement
====
Normalement, Cura ne se donne pas la peine de faire en sorte que la buse évite les structures de support également lorsqu'elle [évite d'autres parties](travel_avoid_other_parts.md). Avec ce réglage, Cura évitera de heurter les structures de support pendant le voyage.

Le support n'a pas besoin d'être joli, donc ce n'est pas un problème si une tache finit sur le support. En fait, cela peut éviter que la tache n'apparaisse sur la paroi. De plus, une cicatrice dans le support n'est pas un problème pour sa fonction. Cependant, si le matériau suinte beaucoup et que la goutte de ce suintement est appliquée au même endroit sur le support à chaque couche, alors cette goutte peut s'accumuler et finir par faire tomber la buse sur la structure du support. Dans ce cas, il peut être avantageux d'éviter le support lors des déplacements.

Voici quelques avantages et inconvénients de ce réglage :
* Une plus grande fiabilité, car il y a moins de risques de renverser le support en frappant la même goutte de manière répétée.
* Les déplacements sont légèrement plus longs, ce qui entraîne un suintement plus important.
* Le suintement ne s'essuie pas sur le support, mais finit sur la paroi de la pièce vers laquelle la buse se déplace.
* Dans ce cas, l'imprimante se rétracte et se déplace en ligne droite, ce qui prend plus de temps et peut laisser des cicatrices supplémentaires sur les parois.
