Kühlung für Drucker aktivieren
====
Mit dieser Einstellung werden die Lüfter am Druckkopf während des Drucks ein- oder ausgeschaltet. Die Lüfter sollen das Material während des Drucks abkühlen, damit es sich schneller festigt.

Materialien mit einer niedrigen Glasübergangstemperatur, wie z. B. PLA, müssen während des Drucks abgekühlt werden. Die Lüfter helfen dabei, indem sie kühlere Luft aus der Umgebung auf das heiße Material blasen, das gerade die Düse verlassen hat. Andernfalls beginnt es, durch die Hitze zu hängen, was zu Verformungen führt und den Druck sogar ganz zum Scheitern bringen kann. An Stellen, an denen das Material in der Luft hängt, z. B. an einem Überhang, kann das Durchhängen nicht verhindert werden, so dass das Material dort unbedingt sofort gekühlt werden muss.

Bei Materialien mit einer höheren Glasübergangstemperatur, wie z. B. ABS, ist es immer noch empfehlenswert, die Lüfter einzuschalten, aber sie können für bestimmte Teile des Drucks mit einer geringeren Geschwindigkeit drehen. Bei den meisten Druckern lässt sich die [Lüfterdrehzahl](cool_fan_speed.md) genau steuern, es handelt sich also nicht nur um einen Ein/Aus-Schalter. In der Regel können Sie die Lüfterdrehzahl genau steuern.

Nur bei Materialien mit einer sehr hohen Glasübergangstemperatur sollten Sie die Lüfter vollständig deaktivieren. Wenn die Lüfter dann eingeschaltet sind, kann es zu Extrusionsproblemen kommen und der fertige Druck wird brüchig.