Rychlost tisku malého prvku
====
Obrysy kratší než [maximální délka malých prvků](small_feature_max_length.md) lze tisknout sníženou rychlostí. Tento parametr umožňuje určit rychlost, jakou mají být tyto obrysy tisknuty, jako faktor jejich [normální tiskové rychlosti](../speed/speed_wall.md).

Při tisku malých otvorů má kapka tendenci se tlačit tryskou do rohu. Pokud je úhel velmi ostrý, jako je tomu u malých otvorů, má to za následek zmenšení otvoru. Pokud je tisk pomalejší, je tato trakce snížena, protože materiál má více času na usazení a protože je mechanická trakce prostě nižší.

Snížení rychlosti u těchto malých prvků způsobí přesnější rozměry. To však také mírně prodlouží dobu tisku. Naštěstí, protože tyto obrysy jsou podle definice malé, celková přidaná doba tisku není obecně příliš velká.