Vnořit vnější stěnu
====
Toto nastavení způsobí, že se vnější stěna posune o něco více dovnitř.

Účelem tohoto nastavení je zlepšit rozměrovou přesnost při použití šířky linie menší než je velikost trysky. Když je vnější stěna tištěna linií menší než je velikost trysky, materiál může více vytéct směrem ven, než je požadovaná šířka linie, čímž je tisk širší, než je požadováno. Mírným pohybem vnější stěny dovnitř tryska překrývá vnitřní stěny a nutí materiál, aby byl umístěn vedle vnitřní stěny. Toto funguje pouze tehdy, když je tisk vnější stěny proveden po tisku vnitřních stěn.

Tisk vnější stěny více dovnitř může také zvýšit přilnavost mezi vnější stěnou a vnitřními stěnami. Tato přilnavost je velmi důležitá pro odolnost součásti.