Saccade de paroi
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant les parois. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste de l'impression.

Pendant l'impression des parois, l'imprimante est très sensible aux vibrations. Si la tête d'impression vibre par rapport à l'objet imprimé, cela sera visible sous forme de vibration dans l'impression finale. C'est pourquoi il est utile d'imprimer les parois à un taux de saccade plus faible que le reste de l'impression.

Toutefois, cela rendra les coins moins nets à l'extérieur, car la buse ralentira davantage dans le coin et déposera plus de matière dans le coin également. Cet effet est particulièrement marqué sur les imprimantes de type Bowden où le temps de réaction de l'extrudeur est plus long. Il s'agit d'un exercice d'équilibre.
