Dicke der oberen Raft-Schichten
====
Mit dieser Einstellung wird die Dicke der Oberflächenschichten angepasst. Dies ist nur die Höhe einer Schicht, so dass die Gesamthöhe der Oberflächenschichten dieser Einstellung multipliziert mit dem Wert der Einstellung [Obere Raft-Schichten](raft_surface_layers.md) entspricht.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Eine geringe Schichthöhe verbessert tendenziell die Wirkung der Kühlung auf dem Raft. Dies verbessert den Überhang und damit die Glätte des Rafts. Ein glatteres Raft bewirkt, dass der Druck darauf ebenfalls glatter ist und die Haftung zwischen Raft und Objekt verbessert wird. Eine zu flache Schicht führt jedoch zu Unterextrusion, was der Haftung abträglich ist. Bedenken Sie auch, dass sich die Flussgeschwindigkeit zwischen der oberen Schicht des Rafts und der unteren Schicht des Objekts stark ändert, was beim Drucken der ersten Schicht des Objekts zu einer gewissen Unterextrusion führt.