Teplota tiskové podložky pro počáteční vrstvu
====
Toto nastavení způsobí, že se tisková plocha stroje, během tisku první vrstvy, zahřeje na jinou teplotu.

Tisková podložka stroje umožňuje, aby se materiál ochladil rychleji, protože teplo roztaveného materiálu lze na podložku tisku převádět rychleji než do izolačního vzduchu. Mírným zahřátím tiskové podložky stroje během tisku první vrstvy se materiál posunuje o něco déle od bodu chlazení, takže nedochází k tepelnému šoku, způsobující smrštění a deformace vrstvy.

**Jakmile je první vrstva hotová, teplota tiskové podložky bude upravena na běžnou teplotu lože, ale dosažení této teploty bude nějakou dobu trvat.**