Vitesse de rétraction de changement de buse
====
Lorsqu'une buse est en attente, le matériau est maintenu hors de la zone de chaleur pour le protéger de la dégradation. Ce réglage permet de configurer la vitesse à laquelle la matière est retirée de la chambre de la buse lors du passage à une autre extrudeuse, et la vitesse à laquelle elle est repoussée lors du retour à cette extrudeuse.

Étant donné que la rétraction pour le changement de l'extrudeuse est plus longue, ce réglage peut être configuré séparément de la [vitesse des rétractions ordinaires](../travel/retraction_retract_speed.md). Augmenter le réglage peut réduire le suintement, mais risque d'user le filament, ce qui peut faire perdre à l'alimentateur sa prise sur le filament.
