Horní vrstvy
====
Tento parametr se používá ke konfiguraci počtu pevných vrstev vytištěných na horní straně tisku. Tyto pevné vrstvy se tisknou místo výplně. Jsou určeny k uzavření horní strany.

![14 horních vrstev](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![50 horních vrstev](../../../articles/images/top_thickness.png)

Větší počet horních vrstev bude mít několik vlivů, prospěšných pro kvalitu horního povrchu, ale škodlivých pro produktivitu.
* Váš díl bude pevnější. Více horních vrstev znamená, že rozptýleným vzorem výplně bude vyplněna menší část tisku. Místo toho bude vyrobena zcela jako plná.
* Horní povrch bude hladší. Polštáře a prověšení horního pláště budou v horních vrstvách vyhlazeny.
* Váš model bude pravděpodobně vodotěsnější. Na horní straně bude více vrstev, aby se zabránilo vniknutí vody nebo jiných tekutin.
* Vaše tisk bude používat více materiálu, protože více vrstev je zcela vyplněno.
* Váš tisk bude trvat déle, protože je třeba umístit více materiálu a tyto vrstvy se obvykle tisknou pomaleji než výplň.