Фильтровать только небольшие зазоры
====
Заполнение зазоров всегда приводит к увеличению печати. Для самых маленьких зазоров может даже не хватить времени чтобы выдавился пластик в нужном количестве. При включении данного параметра, принтер будет стараться игнорировать слишком мелкие зазоры.

Зазоры меньше двух квадратных линий ширины наружных стен считаются крошечными зазорами. 

Пример: если для параметра [Ширина линии внешней стенки](../resolution/wall_line_width_0.md) установлено значение 0.4мм, зазоры с площадью 0.4*0.4*2=0.32мм^2 больше не будут заполняться.
