Úhel převisu výplně
====
Při použití výplňové podpěry určuje toto nastavení minimální úhel převisu podpírané plochy. Je to podobné parametru [Úhel převisu podpěry](../support/support_angle.md) pro běžnou podpěru.

![Malý úhel poskytuje větší podpěru](../../../articles/images/infill_support_angle_low.png)
![Vysoký úhel vede k menší podpěře](../../../articles/images/infill_support_angle_high.png)

Zvětšením tohoto úhlu podpůrná struktura méně podpírá horní vnější vrstvu. To šetří čas a materiál, ale horní část pláště o něco více klesá.
* Hodnota 0° bude fungovat jako normální výplň. Podpírá vše.
* Hodnota 90° odstraní veškerý výplňový materiál.