Position X de la brosse d'essuyage
====
Ce réglage permet de configurer l'endroit où la buse se déplace lors de l'essuyage.

La procédure d'essuyage ne prend en charge que l'essuyage dans le sens X. Cela signifie que la brosse d'essuyage doit couvrir l'ensemble de l'axe Y. L'essuyage sera effectué directement à gauche ou à droite du point où la buse se trouve sur la couche. Le mouvement d'essuyage lui-même se fera également uniquement dans la direction X.

Votre brosse d'essuyage peut être soit dans la direction X négative, soit dans la direction X positive. Si la direction X positive est utilisée, vous aurez très probablement besoin que la buse se déplace au-delà de la limite du volume de construction. Si la brosse est dans la direction X négative, cette coordonnée devra très probablement être négative.

La buse ne se déplacera jamais au-delà de ce point pour la procédure d'essuyage. L'essuyage lui-même est effectué à partir de ce point vers le modèle. Elle ne dépassera pas ce point.
