Accélération de la paroi externe
====
Ce réglage contrôle la vitesse d'accélération de la buse dans différentes directions lors de l'impression des parois extérieures. L'accélération pendant les parois extérieures peut être réglée à une vitesse différente de celle des parois intérieures.

Le réglage de l'accélération ici affectera grandement la précision dimensionnelle de l'impression. Des taux d'accélération élevés provoquent des ondes de choc dans toute l'imprimante. Ces ondes de choc sont visibles dans l'impression lorsque la buse ou le plateau d'impression vibre. Comme les parois extérieures sont très visibles de l'extérieur, il est courant que les parois extérieures soient imprimées avec un taux d'accélération plus faible que les parois intérieures. Cela entraîne cependant une augmentation du temps d'impression.
