Distance de rétraction de changement de buse
====
En cas d'impression avec plusieurs extrudeuses, les extrudeuses qui n'impriment pas actuellement seront mises en attente. Le matériau doit être complètement retiré de la zone de chauffe lorsqu'elles sont en attente, car sinon elles auront beaucoup de temps pour suinter.

Ce réglage détermine jusqu'à quel point le matériau pour cette extrudeuse est rétracté lorsque l'extrudeuse se met en veille lors d'un changement d'extrudeuse. Il peut être configuré séparément de la [distance de rétraction](../travel/retraction_amount.md), car dans ce cas la distance de rétraction est généralement beaucoup plus grande pour éviter que le matériau ne continue à suinter et à se dégrader dans la chambre de la buse pendant que les autres extrudeuses impriment.
