Zrychlení aktivační věže
====
Toto nastavení řídí hodnotu, jakou tryska zrychluje v různých směrech při tisku aktivační věže. Zrychlení během tisku aktivační věže může být nastaveno na jinou hodnotu než pro zbytek tisku.

Tisk aktivační věže při vyšší hodnotě zrychlení umožňuje, aby bylo vytlačování trochu více konstantní, což umožňuje lepší plnění. To také šetří čas tisku. Aktivační věž se však může snáze naklánět, pokud je velmi vysoká a tiskárna během tisku hodně vibruje.

<!--if cura_version <= 4.1:Zrychlení aktivační věže má významný účinek, pokud je použita [čtvercová primární věž](../dual/prime_tower_circular.md), protože ve skutečnosti existují rohy. U kruhové tiskové věže je účinek úpravy tohoto zrychlení zanedbatelný, protože veškeré zrychlení bude zohledněno úpravou nastavení ryvu (jerku).-->