Vitesse de la couche initiale de petite structure
====
Les contours qui sont plus courts que la [longueur maximale des petits éléments](small_feature_max_length.md) peuvent être imprimés à une vitesse réduite. Ce paramètre vous permet d'indiquer la vitesse à laquelle ces contours doivent être imprimés sur la première couche, en tant que facteur de leur [vitesse d'impression normale](../speed/speed_wall.md). Cette vitesse peut être configurée séparément de la vitesse d'impression des petits éléments sur le [reste des couches](small_feature_speed_factor.md).

Les petits contours n'ont pas beaucoup de surface à coller sur le plateau d'impression. En particulier lorsque [impression des parois avant le remplissage](../infill/infill_before_walls.md), les parois pour les petits trous ne sont souvent que de petits cercles posés sur le plateau d'impression. Si la buse les dépasse lors d'un déplacement ultérieur, elles peuvent être arrachées du plateau d'impression. Pour cette raison, la vitesse d'impression de ces petits contours peut être réduite par rapport aux autres contours. Cela permet au matériau de s'écouler davantage et de mieux fusionner avec le plateau d'impression, ce qui réduit les chances de les arracher de le plateau d'impression.

La réduction de la vitesse d'impression de ces petits contours a un impact négatif très mineur sur la vitesse d'impression. Heureusement, comme ces contours sont petits par définition et que cela ne concerne que la première couche, le temps d'impression total ajouté n'est pas significatif.
