Rychlost ventilátoru při tisku pláště třetí vrstvy přemostění
====
Toto nastavení řídí rychlost ventilátoru během tisku pláště třetí vrstvy nad přemostěním. Tato rychlost ventilátoru má přednost před [rychlostí ventilátoru](../cooling/cool_fan_speed.md), která by jinak byla použita.

Pokud byla [rychlost ventilátoru](bridge_fan_speed.md) zvýšena pro první a druhou vrstvu mostu, pravděpodobně také budete chtít zvýšit rychlost ventilátoru pro třetí vrstvu. To ochlazuje materiál rychleji, a ten se pak méně opírá o předchozí vrstvu. Ve skutečnosti neexistují žádné významné nevýhody. Teoreticky by příliš vysoká rychlost ventilátoru způsobila, že se vrstvy spojí příliš slabě, čímž dojde ke snížení síly. Vrstvy se však již během přemostění spojují velmi slabě, takže při snižování rychlosti ventilátoru lze získat jen velmi malou sílu.

U některých vysokoteplotních materiálů však může zvýšení otáček ventilátoru způsobit podextruzi nebo dokonce úplné ucpání trysky.