Výška počáteční vrstvy
====
Toto nastavení definuje tloušťku první vrstvy tisku. Počáteční vrstva je normálně vytištěna silnější než ostatní, aby se vytvořila větší přilnavost k tiskové podložce. S tímto nastavením lze tloušťku počáteční vrstvy zvětšit, aniž by se snížilo rozlišení zbytku tisku.

![Počáteční vrstva je tlustší než ostatní vrstvy](../../../articles/images/layer_height_0.png)

Zvětšení tloušťky počáteční vrstvy znamená, že tryska vytlačuje více materiálu ve stejné vzdálenosti. To vyžaduje zvláštní sílu, protože se materiál rozprostírá po stranách, aby vyplnil celou šířku linie. Tato přídavná síla zajišťuje lepší přilnavost materiálu k tiskové podložce. Silnější vrstva navíc umožňuje kompenzovat nepravidelnosti v rovinnosti povrchu. Pokud je tisková podložka mírně ohnutá, bude variabilita absorbována tloušťkou první vrstvy, jinak by ji tryska mohla v druhé vrstvě poškrábat.

Příliš velká tloušťka první vrstvy vede k většímu prohýbání první vrstvy, což způsobuje sloní nohu. Parametr [Horizontální rozšíření počáteční vrstvy](../shell/xy_offset_layer_0.md) tomu může zabránit tím, že mu dáte malou zápornou hodnotu.