Z-Sprung beim Abwischen
====
Mit dieser Einstellung wird der Abwischvorgang während des Z-Sprung durchgeführt. Dies kann separat vom normalen [Z-Sprung](../travel/retraction_hop_enabled.md) konfiguriert werden.

Das Abwischen beinhaltet zwei sehr lange Fahrbewegungen, die bis an den Rand des Bauvolumens reichen. Während dieser Fahrbewegungen kann der Druckkopf eine beträchtliche Geschwindigkeit erreichen, da er viel Zeit zum Beschleunigen hat. Bei hohen Geschwindigkeiten besteht ein erhöhtes Risiko, dass der Druckkopf versehentlich über bereits gedruckte Teile stößt. Daher sollten Sie Z-Sprünge aktivieren, auch wenn Sie dies beim normalen Druckvorgang nicht tun würden.

Der Z-Sprung in diesem Verfahren wird unabhängig davon ausgeführt, ob [Z-Sprung nur über gedruckten Teilen](../travel/retraction_hop_only_when_collides.md) durchgeführt wird oder ob gedruckte Teile dazwischen liegen.