Směr linií střechy podpěry
====
Střecha podpěry je normálně orientována tak, aby byla co možná kolmá k modelu nad ní a k tělu podpěry pod ní. Pokud byla orientace spodních linií nebo linií podpěry přizpůsobeny, je také vhodné přizpůsobit orientaci linií střechy podpěry. Toto nastavení umožňuje přizpůsobit orientaci linií střechy podpěry.

![Linie střechy i podlahy mají sklon 0° a 90°](../../../articles/images/support_interface_angles_0.png)
![Linie střechy i podlahy mají sklon 45° a 135°](../../../articles/images/support_interface_angles_45.png)

Pro tento parametr lze vyplnit několik úhlů oddělených čárkami. Cura bude střídat tyto úhly mezi vrstvami.

Linie střechy podpěry by měly být v ideálním případě orientovány kolmo na linie podpěry, na nichž spočívají, a také na linie modelu, který na nich spočívá. Jejich orientací kolmo se zmenší vzdálenost, kterou musí tyto linie překlenout, což snižuje ochabování a zlepšuje kvalitu převisů. To je zvláště důležité při práci s podpěrou, která není úplně hustá.