Débit de paroi
====
Ce réglage permet d'ajuster le débit pour les parois uniquement. Le débit pour les parois peut être réglé séparément du débit du reste de l'impression.

Le réglage du débit pendant les parois est une méthode d'arrêt de l'espace pour régler les problèmes de vitesse d'extrusion ou de précision dimensionnelle.

S'il y a un problème de vitesse d'extrusion uniquement au niveau des parois, il est préférable d'examiner les [vitesses d'impression](../speed/speed_wall.md) et la [température](material_print_temperature.md). Peut-être que le matériau ne reçoit pas assez d'impulsion de la buse et qu'une plus grande vitesse d'impression pourrait aider. Peut-être que les [lignes sont trop fines](../resolution/wall_line_width.md) pour extruder correctement. Peut-être que le matériau est trop froid ou trop chaud.

En cas de problème de précision dimensionnelle, il est préférable d'examiner les [largeurs de ligne](../resolution/wall_line_width.md), [expansion horizontale](../shell/xy_offset.md) et l'[ordre d'impression](../shell/outer_inset_first.md).
