Vzdálenost propojení podpěr
====
Tenké části podpěr nejsou obecně žádoucí. Mají sklon k převrácení, což může zničit tisk. Když spolu sousedí více podpěrných struktur, mohou být spojeny do jediného mnohem silnějšího podpěrného kusu.

![Dvě části podpěry jsou blízko sebe](../../../articles/images/support_join_distance_low.png)
![Při dostatečné vzdálenosti spojů jsou spojeny dohromady](../../../articles/images/support_join_distance_high.png)

Díky propojení podpůrných dílů je podpěra pevnější a spolehlivější. To také vede ke zkrácení doby tisku v závislosti na vzoru. Mnoho návrhů vyžaduje tisk další stěny po celém nebo části obvodu a spojení dvou podpůrných kusů tento obvod zmenšuje.

Pokud je tento parametr příliš zvýšen, existuje riziko sestavení podpůrných částí, které jsou velmi daleko od sebe. To může prodloužit dobu tisku a použití materiálu.