Support de remplissage
====
Lorsqu'il est activé, ce système traite l'appoint comme un soutien. Le remplissage ne sera alors généré que là où il est nécessaire pour soutenir la surface supérieure. Il se comporte comme si le modèle était creux et génère un support à l'intérieur de celui-ci, mais ce support est généré en utilisant les paramètres de remplissage.

![Remplissage normal](../../../articles/images/infill_support_enabled_disabled.png)
![Support de remplissage activé](../../../articles/images/infill_support_angle_low.png)

* Cela permet d'économiser beaucoup de matière de remplissage à un coût visuel très faible.
* Les surfaces supérieures peuvent s'affaisser un peu plus lorsque cette fonction est activée.
* Cependant, la résistance horizontale du remplissage peut être décimée. Dans de nombreux cas, il n'y aura pas de remplissage derrière les parois, si les parois font partie d'une pente raide.
