Distance de remplissage
====
Ce réglage fera que la buse se déplacera un peu plus loin que l'extrémité de la ligne de remplissage avec un petit mouvement de translation. L'objectif de ce petit mouvement est d'essuyer le matériau sur la paroi voisine. Cela permet de mieux faire adhérer la ligne de remplissage à la paroi.

![Une visualisation du chevauchement de la ligne de remplissage et de la distance d'essuyage](../images/infill_overlap_fr.svg)

Si ce mouvement de translation rend l'objet plus résistant, le principal inconvénient est que ce mouvement de translation traverse la paroi, ce qui laisse une marque visible sur l'extérieur de l'empreinte. En effet, il fait davantage briller le motif de remplissage à travers la coquille.

Cela ne s'applique qu'aux extrémités des lignes de remplissage. Si vous utilisez des lignes de remplissage reliées entre elles, il y aura beaucoup moins d'extrémités.
