Ryv (jerk) střechy podpěry
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku střechy podpěry. Tuto rychlost lze konfigurovat odděleně od rychlosti podlahy podpěry.

Střecha podpěry je místem, kde model spočívá na podpěře, a především se počítá s vytvářením pěkně vypadajících přesahů a kde podpěra může zanechat jizvy. Tyto dva faktory jsou ovlivněny přesností tisku střechy podpěry. Pro podlahu podpěry není kvalita převisu problém, pouze jizva je důležitá. Má smysl tisknout střechu podpěry poněkud opatrněji než podlahu podpěry.

Snížení ryvu (jerku) však ne vždy poskytuje lepší dojem. Zvýšení ryvu (jerku) má za následek konstantní rychlost vytlačování. Zejména u tiskáren, jejichž podavač je umístěn za dlouhou bowdenovou trubicí, je dosažení konstantní rychlosti vytlačování důležitější než snížení vibrací.