Z-skok pro otírání
====
Při tomto nastavení bude proces otírání proveden, zatímco dojde ke zvednutí trysky. Lze ho nakonfigurovat odděleně od běžných [Z-skoků při retrakci](../travel/retraction_hop_enabled.md).

Postup otírání obsahuje dva velmi dlouhé pohyby, které vedou až na stranu tiskového objemu. Během těchto pohybů se může tisková hlava zvednout docela rychle, protože má hodně času na zrychlení. Při vysoké rychlosti existuje zvýšené riziko, že tisková hlava omylem převrhne již vytištěné části. To je důvod, proč můžete aktivovat Z-skoky, i když byste to pro běžný proces tisku neudělali.

V tomto postupu se Z-skok provádí bez ohledu na to, zda se [Z-skoky provádí pouze nad dříve vytištěnými díly](../travel/retraction_hop_only_when_collides.md) nebo zda jsou mezi nimi vytištěné části.